# 完成系统的初始化

确保以下条件已经满足（详见硬件连接文档）：

1、 所有的硬件（相机、交换机，以及其他的第三方硬件如表面肌电装置、测力板等）都已经激活并连接完好。

2、主机上的以太网口的IP地址已经被设置为192.168.10.1。

## 在Nexus里配置硬件

第一次使用Nexus时，你必须配置好需要用的硬件（红外相机、彩色相机、测力板、EMG等）。在这次配置好之后，只有在你想要换一个系统配置的时候你才需要重新配置。

启动Nexus之后，软件自动检测已连接的所有硬件并把它们分好组，你可以在Resources面板下的System区域查看所有的硬件并对它们进行配置。

### 配置系统设置